扬州市中医院电梯维保项目

招标文件

扬州市中医院

2025年05月

**一、 招标总说明**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 具体内容 |
| 1 | 项目名称 | 扬州市中医院电梯维保项目 |
| 2 | 项目编号 | WX20250403 |
| 3 | 联系方式 | 王老师，0514-87937078，bmer@qq.com |
| 4 | 服务期限 | 1年  |
| 5 | 领取标书及报名时间 | 截止至2025年6月4日11:00止 |
|  | 标书领取方式 | 从扬州市中医院官网下载 |
| 6 | 标书接收地点 | 扬州市中医院行政楼3楼会议室或指定院内其他地点 |
| 7 | 标书接收起止时间 | 2025年6月5日15:00始至2025年6月5日15:30止（逾期恕不接受） |
| 8 | 开标地点 | 扬州市中医院行政楼3楼会议室或指定院内其他地点 |
| 9 | 开标时间 | 2025年6月5日 15:30 |

1. **招标项目概述**

1. 综合楼、内科病房楼楼、急诊楼、扬子津分部等18台电梯（含2台杂梯）维修维护保养。

设备名称、型号、数量：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 型 号 | 速度（m/s） | 载重量（㎏） | 数量 | 地点 |
| 1 | 三星 | 扶梯SWE35-1000/0.5 4.8米 | 0.5 | 1000 | 2 | 文昌中路577号 |
| 2 | 三星 | 扶梯SWE35-1000/0.5 4.5米 | 0.5 | 1000 | 4 | 文昌中路577号 |
| 3 | 三星 | 医用电梯GPX1600/1.5-B 4/3/3 | 1.5 | 1000 | 1 | 文昌中路577号 |
| 4 | 三星 | 医用电梯GPX1600/1.6-B 13/13/13 | 1.6 | 1600 | 1 | 文昌中路577号 |
| 5 | 三星 | 医用电梯GPX1600/1.6-B 12/12/12 | 1.6 | 1600 | 1 | 文昌中路577号 |
| 6 | 三星 | 医用电梯GPX1600/1.6-B 12/12/13 | 1.6 | 1600 | 1 | 文昌中路577号 |
| 7 | 三星 | 医用电梯GPX1600/1.6-B 13/13/14 | 1.6 | 1600 | 1 | 文昌中路577号 |
| 8 | 三星 | 医用电梯GPX1600/1.6-B 14/14/14 | 1.6 | 1600 | 1 | 文昌中路577号 |
| 9 | 三星 | 医用电梯GPX1600/1.0-B 4/4/4 | 1.0 | 1600 | 1 | 文昌中路577号 |
| 10 | 三星 | 医用电梯GPX1600/1.0-B 7/7/7 | 1.0 | 1600 | 2 | 文昌中路577号 |
| 11 | 三星 | 杂梯TWJ100/0.4 2/2/2 | 0.4 | 100 | 1 | 文昌中路577号 |
| 12 | 三星 | 杂梯TWJ250/0.4-AS 2/2/2 | 0.4 | 250 | 1 | 文昌中路577号 |
| 13 | 赛奥 | 医用电梯TKJ1250/1.0 3/3/3 | 1.0 | 1250 | 1 | 扬子津街道社区卫生服务中心 |

电梯详细数据信息：实地查看现场。

工作地点：①邗江区文昌中路577号扬州市中医院院内；

②邗江区阳光新苑扬子津街道社区卫生服务中心。

2.服务期限：1年（合同生效之日起计算），合同到期后由甲方决定是否续期。

3.限价：15万。

**三、项目要求：**

1、提供详细的电梯维修保养计划、步骤、范围等。

2、在维修施工过程中要保证其它设备的安全，不得随意对其它设备进行变动、改造，如对其它设备造成的损失要恢复完好或按价赔偿。

3、在维修施工的过程中如果发生安全和人员伤亡事故，一切法律责任及其赔偿全部由投标单位承担。

4、电梯维护保养服务要求：

（1）维保服务合同期内，按照电梯维修保养安全管理规范、标准要求进行维修保养，保证电梯安全运行。

（2）在维保现场驻点，至少配置2名持有效特种设备作业人员证件的维保人员并提供维保人员的姓名、通迅号码、特种设备操作证原件（复印件加盖公章）。

5、有关**响应时间要求**：

（1）须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内（若电梯困人，则要求为20分钟）到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。

（2）对电梯困人事故要求在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电路板原因的常见故障要求在60分钟内排除。

（3）当招标人有重大接待工作时，在接待前一天须对所有客梯进行检修合格，项目负责人及维保人员在接待前2小时及接待时间须在场。

（4）在日常维护保养期届满时，须经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在。

（5）如因使用不当造成电梯故障或损坏，投标单位有责任及时将其修复，使电梯恢复安全、正常运行。

（6）如需更换配件，投标人应在最短时间内提供配件并更换，免费配件（附件六）于24小时内更换完成。付费配件需更换或必须通过改造才能排除故障隐患时，由投标人出具书面报告给招标人（要求有具体品牌、型号、数量、保修期），按照投标文件配件清单（附件5）要求提供服务，但应由招标人决定是否采购及采购方式，材料费用由招标人承担，投标人无条件提供免费更换配件服务。如由投标人提供配件，应于48小时内更换完成。

（7）付费配件，提供详细目录（按照附件五）。如无法提供原厂配件，但可以使用通用配件完全替代，请写明具体品牌、型号、价格。

**四、供应商资格要求**

1、投标人应是中华人民共和国境内依法登记注册的具有独立法人资格的供应商。

2、投标人参加本次招标活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

①具有独立法人资格的电梯维修单位；

②参加投标的单位应具有省质量安全技术监督部门颁发的安装、维修等有关的资质证书（具有有效的B级及以上电梯维保许可证）。

③具有良好的企业资信，无不良业绩。

④企业营业执照和工商注册资料原件及复印件。

⑤中标单位不准转包或委托其他单位代为执行。

⑥在日常维护保养期届满时，须经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在。

3、不接受联合体投标。

**五、投标文件组成及投标须知**

投标文件必须提交正本文件一份，投标文件应进行密封并加盖骑缝章（单位公章）。

投标文件由资格证明文件、响应函、报价文件三部分组成（需装订成一册）。

1.资格证明：

（1）投标人有效期内企业法人营业执照副本（原件及复印件盖章）；

（2）投标人法人代表授权委托书（法定代表人亲自参与报价的除外，格式见附件，原件盖章）；

（3）投标人法定代表人身份证复印件及法人代表授权代表身份证复印件；

（4）承诺书（格式见附件，原件盖章）；

（5）参加投标的单位应具有省质量安全技术监督部门颁发的安装、维修等有关的资质证书（有效的B级及以上电梯维保许可证，原件及复印件，复印件盖章）。

2.响应函部分：

（1）响应函（格式见附件，原件盖章）；

（2）详细的电梯维修计划、步骤、范围（原件盖章）；

（3）投标供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料（原件盖章）。

3.报价部分（格式见附件）：

（1）投标报价应包括投标供应商完成本项目所有工作及免收费配件的全部费用，此外还应包含利润、税金（开票）、人工费（包括重大修理、改造）、运输装卸、维修安装、企业管理费、规费等其它所有相关费用；

（2）附配件目录（按照附件五和附件六填写，盖章）。

4.报价文件的要求：

（1）所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

（2）投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章方为有效。

（3）投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

（4）投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供不得更改。

（5）投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

（6）投标文件统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作。

（7）投标文件份数：正本一份。正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“正本”。所有投标文件封袋的封口处应加盖投标供应商公章或投标专用章。

（8）投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

（9）投标费用投标人自理。

5.投标报价要求

（1）投标报价：①投标报价应是招标文件所确定的范围内的全部工作内容的价格体现：应包括投标供应商完成本项目所有工作及免收费配件的全部费用，此外还应包含利润、税金（开票）、人工费（包括重大修理、改造）、运输、维修安装等其它一切相关费用，招标方不再支付报价以外的任何费用。其应为包括本次招标全部工作内容以及合同履行期间各类市场风险的完全价格。②本次报价采用人民币报价，报价保留到元。

（2）报价要求：①投标人应按照招标文件中规定的格式及内容填写相关的表格。如单价与总价不符时，以单价为准修正总价。②投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

（3）本项目不接受联合体投标，本项目不允许转包或分包。

（4）投标保证金：5000元。投标时以现金形式缴纳，现场清点现金并用信封密封、于骑缝处签章。未中标人的投标保证金将在开标后及时退还。中标人的投标保证金将在中标后自动转为履约保证金，待招标人与中标人签订合同2个月后无息退还。

（5）下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

①投标人在投标截止时间后至投标有效期期满前撤回其投标的；

②中标人在规定期限内未能签订合同的。

**六、评标方法**

本次招标的评标方法采用综合分方法，并以评分方法进行评估，总分值为100分。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 1 | 投标报价（本项满分30分） | 以满足招标文件要求的最低价为基准价，得30分，其他得分＝30 × 基准价 / 报价 |
| 2 | 服务方案（本项满分25分） | (1)制定维护保养检查计划（2分）；(2)成立专业维护保养小组并建立日常考核制度(2分)；(3)建立《设备维护保养管理制度》(2分)；(4)电梯零部件储备充足，在免费配件提供率≥95%的前提下，付费配件按照清单提供率计分（6\*提供数量/总数量） （本项总分6分）； (5)提供在有效期内的由投标人送检，计量检定测试中心提供的相关常用仪器的检定合格证书复印件（扭力扳手、指针式推拉力计、激光测距仪、电梯限速器测试仪、数字万用表、数字钳形表、 数字式转速表、 激光垂准仪），每提供一项得1分，原件备查，无原件不得分。(本项总分7分) (6) 维护响应承诺(包括一般故障应急方案1分；严重故障应急方案1分；响应时间2分) （本项总分4分）；(7) 电梯操作的系统培训计划及方案，每半年进行一次应急演练。(2分)；  |
| 3 | 企业实力（本项满分16分） | 1、投标人具有特种设备安装改造维修许可证（电梯）资质A级得6分，B级得2分。 |
| 2、投标人能够取得原厂(三星电梯)重大修理、改造授权，得5分。 |
| 3、投保人取得售后服务认证证书：5星得5分，4星得3分，其它不得分。 |
| 4 | 业绩（本项满分15分） | 投标人2023年1月1日至今承担过**医用电梯**维保（15台及以上）项目，有1个得3分，最多不超过15分。(投标文件内提供复印件，原件备查，未提供原件不得分。) |
| 5 | 服务承诺（本项满分14分） | 1、投标人承诺派驻项目2人及以上现场专业维保服务人员作为在本地服务的核心技术人员的得4分，其余承诺驻点的得2分，不承诺驻点不得分。（核心技术人员：应提供中华人民共和国特种设备作业人员证和该专业维保服务人员在本单位缴纳的24个月社保证明）（本项总分4分）2、在扬州本地设有分公司售后服务机构得4分（提供分公司营业执照复印件，加盖投标人公章），供应商在江苏范围内设有售后服务机构得2分（提供营业执照或其他证明材料复印件，加盖投标人公章），其他不得分。（本项总分4分）3、根据售后服务方案的合理性、及时性、实用性、优惠条款打分，满分6分。（本项总分6分） |

按得分从高到低，确定中标候选人，得分最高的，确定为第一中标候选人，如第一中标人放弃中标的，排名第二的递补，余依此类推。

评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人组建的评标委员会负责，并独立履行职责。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

**七、无效投标文件的确认：**

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1. 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

2. 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

3. 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

4. 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

5. 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写的；

6. 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

7. 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

8. 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

9. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、资格证明文件等）；

10. 投标文件未加盖投标供应商公章或投标专用章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

11. 未缴纳投标保证金的。

**八、废标的确认：**

在招标招标中，出现下列情况之一的，应予废标：

1. 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2. 出现影响招标公正的违法、违规行为；

3. 因重大变故，招标任务取消。

**九、付款方式**

先服务后付款，每半年付款一次，每次50%年度维保费，付款无银行利息。

**十、签订、履行合同：**

招标人应当自中标公示发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。招标人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

附件（投标文件格式）

封面格式：

 项目招标

投标文件

项目名称：

投标人： （盖公章或投标专用章）

法定代表人或

其委托代理人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

附件一

法定代表人授权委托书（格式）

 招标编号：

 日期：

扬州市中医院：

 （投标供应商单位名称）系中华人民共和国合法企业，

法定地址： ，特授权 代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标，参与谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名： 性别： 年龄：

身份证号码： 电话：

通讯地址：

被授权人签名：

 单位名称（盖公章或投标专用章）：

 法定代表人（签字或盖章）

附件二

承诺书（格式）

扬州市中医院：

 我方系 的投标供应商，现郑重承诺：我方具有履行合同的能力，没有被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状况，而且在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，根据贵单位提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的，投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵单位可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

我方愿承担因以上承诺情况不真实而产生的一切经济、法律责任。

投标供应商（盖公章或投标专用章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

附件三

响应函（格式）

致：扬州市中医院

一、根据已收到 扬州市中医院电梯维保项目 的招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和我方就上述招标项目进行投标。**一年**报价为：人民币（大写 ）（小写 元）。按招标文件中的要求、技术规范的条件承包本项目。

二、我方愿意提供扬州市中医院在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

（1）投标人有效期内企业法人营业执照副本（原件及复印件盖章）；

（2）投标人法人代表授权委托书（法定代表人亲自参与报价的除外，格式见附件，原件盖章）；

（3）投标人法定代表人身份证复印件及法人代表授权代表身份证复印件；

（4）承诺书（格式见附件，原件盖章）；

（5）参加投标的单位应具有省质量安全技术监督部门颁发的安装、维修等有关的资质证书（有效的B级及以上电梯维保许可证，原件及复印件，复印件盖章）。

2.响应函部分：

（1）响应函（格式见附件，原件盖章）；

（2）详细的电梯维修计划、步骤、范围（原件盖章）；

（3）投标供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料（原件盖章）。

3.报价部分（格式见附件）：

（1）投标报价应包括投标供应商完成本项目所有工作及免收费配件的全部费用，此外还应包含利润、税金（开票）、人工费（包括重大修理、改造）、运输装卸、维修安装、企业管理费、规费等其它所有相关费用；

（2） 附配件明细费用（按表格序号填写，非原厂配件请注明，盖章）。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成中标后的服务任务。

五、我方认为你们有权决定中标人。

 投标供应商：（盖公章或投标专用章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

附件四

投标报价分项价格表

投标供应商全称（盖公章或投标专用章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 型 号 | 速度（m/s） | 载重量（㎏） | 数量 | 一年总价（元） |
| 1 | 三星 | 扶梯SWE35-1000/0.5 4.8米 | 0.5 | 1000 | 2 |  |
| 2 | 三星 | 扶梯SWE35-1000/0.5 4.5米 | 0.5 | 1000 | 4 |  |
| 3 | 三星 | 医用电梯GPX1600/1.5-B 4/3/3 | 1.5 | 1000 | 1 |  |
| 4 | 三星 | 医用电梯GPX1600/1.6-B 13/13/13 | 1.6 | 1600 | 1 |  |
| 5 | 三星 | 医用电梯GPX1600/1.6-B 12/12/12 | 1.6 | 1600 | 1 |  |
| 6 | 三星 | 医用电梯GPX1600/1.6-B 12/12/13 | 1.6 | 1600 | 1 |  |
| 7 | 三星 | 医用电梯GPX1600/1.6-B 13/13/14 | 1.6 | 1600 | 1 |  |
| 8 | 三星 | 医用电梯GPX1600/1.6-B 14/14/14 | 1.6 | 1600 | 1 |  |
| 9 | 三星 | 医用电梯GPX1600/1.0-B 4/4/4 | 1.0 | 1600 | 1 |  |
| 10 | 三星 | 医用电梯GPX1600/1.0-B 7/7/7 | 1.0 | 1600 | 2 |  |
| 11 | 三星 | 杂梯TWJ100/0.4 2/2/2 | 0.4 | 100 | 1 |  |
| 12 | 三星 | 杂梯TWJ250/0.4-AS 2/2/2 | 0.4 | 250 | 1 |  |
| 13 | 赛奥 | 医用电梯TKJ1250/1.0 3/3/3 | 1.0 | 1250 | 1 |  |
| 合计 | 18 |  |

注：投标报价应包括投标供应商完成本项目所有工作及免收费配件的全部费用，此外还应包含利润、税金（开票）、人工费（包括重大修理、改造）、运输装卸、维修安装、企业管理费、规费等其它所有相关费用。

法定代表人或授权代表签字：

日期： 年 月 日

附件五

付费配件清单

|  |
| --- |
|  |
| 序号 | 配件名称 | 产地 | 型号 | 是否供应 | 价格 | 替用配件 | 产地 | 型号 | 价格 |
| 1 | 轿内通讯板 | 广州 | AEC-05 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 主显示屏 | 德国AEC | AEC-10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 外召电路板 | 德国AEC | AEC-DISPLAY | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 厅门上坎 | 扬州三星 | SX-TMSK-900 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 380V变压器 | 无锡精光 | R600 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 厅门地坎 | 扬州三星 | SX-TMDK-900 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 电梯光幕 | 爱佳梯 | G2A3-609 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 主机抱闸 | 安川 | / | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 随行电缆 | 奥林特 | 48芯 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 门机系统 | 扬州三星 | F8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 厅门 | 扬州三星 | TM-900 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 导向轮 | 扬州三星 | SX-DXL-320 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 主机 | 安川 | SSE4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 轿顶返绳轮 | 扬州三星 | SX-JDL-320 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 轿门 | 扬州三星 | JM-900 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 对重返绳轮 | 扬州三星 | SX-DZL-320 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 控制柜 | 扬州三星 | GPX-III-VVVF | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 主机编码器 | 上海伊能 | HTB-42L34C10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 主电脑板 | 西门子 | CPU226-24V | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 涨紧轮 | 扬州三星 | / | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21 | 曳引轮 | 扬州三星 | SX-YYL-320 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22 | 缓冲器 | 河北东方 | YH175 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 23 | 轿顶检修箱 | 扬州三星 | / | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 24 | 限速器 | 河北东方 | XS3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 25 | 轿门挂板 | 扬州三星 | B-900 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 26 | 地坑检修盒 | 扬州三星 | / | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 27 | 厅门挂板 | 扬州三星 | B-900 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 28 | 轿内显示板 | 扬州三星 | SXDT-48 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 29 | 门机变频器 | 扬州三星 | F8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30 | 电动松闸 | 上海华程 | HCDJ-300J | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 31 | 门机电动机 | 西门子 | 0.25KW | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 32 | 补偿链 | 扬州三星 | / | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 33 | 三角撑轴承 | NSK | 217 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 34 | 变频器 | 日本安川 | L1000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 35 | 曳引钢丝绳 | 通用 | 8\*19S | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 36 | 称重装置 | 前景 | AEC | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 37 | 继电器板 | 扬州三星 | AEC | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 38 | 轿厢电视机 | 扬州三星 | 21寸 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 39 | 轿厢玻璃 | 扬州三星 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 40 | 电梯扶手 | 扬州三星 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 41 | 轿厢灯箱板 | 扬州三星 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 42 | 门刀 | 扬州三星 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 43 | 门机传动轮 | 扬州三星 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 44 | 杂物电梯PLC | 台达 | NP20EC | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 45 | 杂物电梯门 | 扬州三星 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 46 | 杂物电梯主机 | 飞跃 | YX3-1001 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 47 | 杂物电梯控制柜 | 扬州三星 | TWZ-250 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 48 | 扶梯梯级 | 不锈钢梯级 | 26145K8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 49 | 扶梯扶手带 | 合资扶手带 | 50J9 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 50 | 扶梯摩擦轮 | 扬州三星 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 51 | 扶梯主机 | 天津佳丽 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 52 | 扶梯梯级链 | 扬州三星 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 53 | 扶梯控制柜 | 扬州三星 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 54 | 扶梯驱动总成 | 扬州三星 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 55 | 扶梯主机油 | 壳牌 | SH260 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 56 | 扶梯玻璃 | 扬州三星 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 57 | 投标方可以提供的安全性升级部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 投标方可以提供的功能性升级部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 共提供类别数量： |  |  |  |  |  |

附件六 免费配件清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 　 |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 产地/品牌 | 型号 | 是否供应 | 替用配件 | 产地/品牌 | 型号 |
| **1** | 应急电源 | 上海华程 | HCDY-12V | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **2** | 主接触器 | 西门子 | 3RT/1026 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **3** | 抱闸接触器 | 西门子 | 3RT/1017 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **4** | 外召外壳 | 扬州三星 | 19\*16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **5** | 36V变压器 | 无锡精光 | R100 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **6** | 电梯导靴 | 扬州三星 | 029-H16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **7** | 厅门主机械锁 | 浙江腾岳 | 161 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **8** | 平层感应器 | 奥托尼克斯 | BVP | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **9** | 制动电阻 | 　 | 4800W-32 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **10** | 轿厢风机 | 　 | GYFB-9B | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **11** | 相序 | 　 | DPA51CM44 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **12** | 应急照明灯泡 | 扬州三星 | / | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **13** | 圆按钮 | 贝思特 | 12V | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **14** | 外呼按钮 | 贝思特 | 12V | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **15** | 厅门钢丝绳 | 扬州三星 | SX-TM-900 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **16** | 轿门钢丝绳 | 　 | SX-JM-900 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **17** | 照明灯具 | / | 220V | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **18** | 缓冲器开关 | 浙江腾岳 | AC15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **19** | 强迫减速开关 | 天津 | S3-1370 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **20** | 油杯 | 扬州三星 | 方形 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **21** | 限速器开关 | 宁波 | EL1375 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **22** | 涨紧轮轴承 | 扬州三星 | 602 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **23** | 靴衬 | 扬州三星 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **24** | 开关电源 | 台达 | 24V | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **25** | 控制柜开关门按钮 | 扬州三星 | / | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **26** | 挂板偏心轮 | 扬州三星 | / | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **27** | 上下行按钮 | 扬州三星 | / | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **28** | 对讲按钮 | 扬州三星 | 方形 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **29** | 称重传感器线 | 扬州三星 | 屏蔽4芯 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **30** | 松闸扳手 | 扬州三星 | / | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **31** | 接线端子 | 扬州三星 | D-10 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **32** | 厅门开锁联动结构 | 扬州三星 | / | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **33** | 轿门传动皮带 | 扬州三星 | JM-900 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **34** | 检修开关 | 上海 | LA38-11X2 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **35** | 方形按钮 | 上海贝思特 | KAS591 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **36** | 圆形按钮 | 上海鸥开 | KA204 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **37** | 急停开关 | 上海天逸 | LA42J-01R | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **38** | 缓冲器开关 | 浙江腾岳 | AC15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **39** | 螺丝夹 | 扬州三星 | 6 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **40** | 变频器风机 | 扬州三星 | 24V | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **41** | 厅门三角钥匙锁 | 浙江腾岳 | 101 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **42** | 36V灯泡 | 希望科技 | 40W | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **43** | LED灯泡 | 扬州三星 | / | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **44** | 电梯警铃 | 上海华程 | DC/12V | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **45** | 滑块 | 扬州三星 | / | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **46** | 门机皮带 | 扬州三星 | S100 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **47** | 单相开关 | 西门子 | 16A | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **48** | 保险丝座 | 扬州三星 | 10A | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **49** | 润滑油 | / | L-G32号 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **50** | 三芯线 | 扬州三星 | / | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **51** | 三通线 | 扬州三星 | / | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **52** | 强迫关门装置 | 扬州三星 | / | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **53** | 轿门锁钩 | 扬州三星 | / | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **54** | 轿门传动轮 | 扬州三星 | L-50 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **55** | 轿门传动皮带 | 扬州三星 | JM-900 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **56** | 扶梯回转链 | 扬州三星 | B3 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **57** | 扶梯梳齿板 | 扬州三星 | 453B1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **58** | 扶梯检修盒 | 扬州三星 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **59** | 扶梯压紧链 | 扬州三星 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **60** | 梯级链滚轮（主轮 | 290M2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **61** | 扶梯安全开关 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **62** | 围裙板保护开关 | 　 | LX2-411 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 共提供类别数量： |  |  |  |  |

总报价一览表

投标供应商全称（盖公章或投标专用章）：

|  |  |
| --- | --- |
| 投标总报价：（人民币） | 大写：小写： |
| 维保服务期 | 合同生效之日起一年。 |

注：投标报价应包括投标供应商完成本项目所有工作及免收费配件的全部费用，此外还应包含利润、税金（开票）、人工费（包括重大修理、改造）、运输装卸、维修安装、企业管理费、规费等其它所有相关费用；

法定代表人或授权代表签字：

日期： 年 月 日

**投标人廉洁自律承诺书**

扬州市中医院:

 为了积极配合贵单位进行的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们特向贵单位承诺如下事项:

 1.自觉遵守国家法律法规及贵单位有关廉政建设制度。

 2.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标公司或串通投标。

 3.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本公司投标资质的真实情况，投标资质符合规定。保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

 4.不以任何方式向招标人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券;不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动;不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用;不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

 5.不向贵单位涉及招标的部门及个人支付好处费、介绍费或变相提供通讯工具、交通工具、电脑等。

 6.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检部门举报(电话:0514-87937080)。

 7.我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。

 8.若违反上述承诺或违反有关法律法规以及贵单位有关规定，我方自愿永久放弃参与贵单位的所有业务往来，并承担贵单位制度规定的赔偿金额(自愿从已付的履约金中累积扣罚)及一切法律责任。

 9.本承诺书自签署之日起生效。

投标公司(公章):

 法定代表人或授权代理人(签名):

 年 月 日